**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

**ЈАВНА НАБАВКА: ДОБРА – ПОМОЋ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА – МЕШАНИ АЛАТ**

**(поступак јавне набавке мале вредности)**

 **(Број предмета јавне набавке: VII-404-1/2015-87)**

У предмету јавне набавке добра – Помоћ интерно расељеним лицима – мешани алат, број предмета VII-404-1/2015-87, Наручилац је примио захтев за доле наведена појашњења Конкурсне документације:

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Питање:**

1. Позиција1. Компресор Villager нема ознаку BM-50L, већ ознаку LE 50, да ли је у питању компресор

**Одговор наручиоца:**

На тржишту постоји производ Villager BM-50L.

**Питање:**

2. Позиција 5. Убодна тестера 450 W ,да ли може и тестера која је веће снаге

**Одговор наручиоца:**

Није прихватљиво, потребна нам је тестера наведене снаге.

**Питање:**

 3. Позиција 7. Чекић бушилица,да ли може и бушилица која је веће снаге

**Одговор наручиоца:**

Није прихватљиво, потребна нам је бушилица наведене снаге.

**Питање:**

4. Позиција 11. О ком тачно сету се ради и ко је произвођач.

**Одговор наручиоца:**

Ради се о сету UNIKIT 2 R а произвођач је GAV.

**Питање:**

5. Позиција 13. Које су карактеристике пуњача,који је модел и произвођач

**Одговор наручиоца:**

 У складу са вашим питањем извршена је измена конкурсне документације.

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

- Мења се рок за достављање понуда уместо 29.12.2015. године до 10:00 часова уписује се „30.12.2015. године до 09:00 часова“ (страна 1 конкурсне документације ) и датум отварања понуда уместо 29.12.2015. године у 11:15 часова уписује се „30.12.2015. године у 10:00 часова“ (страна 1 конкурсне документације )

Наручилац мења Конкурсну документацију, тако што:

- у Обрасцу број 1. Техничка спецификација (страна 5. Конкурсне документације), добро под редним бројем 13. Назив добра мења се и гласи:

TELWIN пуњач акумулатора Невада 15 12-24V

(Пуњач акумулатора Невада 15 12-24V Теlwin; пуњач је намењен пуњењу акумулатора од 12V и 24V за акумулаторе са течним електролитом; напон 230 V, напон пуњења 12-24 V, снага 110 W, капацитет пуњења мин/макс. -60-115 (12 V), -30-40 (24 V)Аh 15 h; макс струја пуњења 9А за акумулаторе од 12V, 4.5А за акумулаторе од 24V; континуална струја пуњења 6А за акумулаторе од 12V, 3А за акумулаторе од 24V,

Програми пуњења 1, Димензије 95 x 190 x 180 мм, тежина 1.9 кг)

или одговарајући

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (уписати назив)

-у Обрасцу 2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ(страна 7. Конкурсне документације), добро под редним бројем 13. Назив добра мења се и гласи :

TELWIN пуњач акумулатора Невада 15 12-24V

(Пуњач акумулатора Невада 15 12-24V Теlwin; пуњач је намењен пуњењу акумулатора од 12V и 24V за акумулаторе са течним електролитом; напон 230 V, напон пуњења 12-24 V, снага 110 W, капацитет пуњења мин/макс. -60-115 (12 V), -30-40 (24 V)Аh 15 h; макс струја пуњења 9А за акумулаторе од 12V, 4.5А за акумулаторе од 24V; континуална струја пуњења 6А за акумулаторе од 12V, 3А за акумулаторе од 24V,

Програми пуњења 1, Димензије 95 x 190 x 180 мм, тежина 1.9 кг)

или одговарајући

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (уписати назив)

У Београду, дана 25.12.2015. године.

 Председник Комисије

**Ведрана Тодоровић,с.р.**

**У наставку документа се налази коригована страна 1 Конкурсне документације, Образац техничке спецификације и Образац структуре цена.**

Р е п у б л и к а С р б и ј а

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Булевар Михаила Пупина 167

Београд

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 **Добра**-**Помоћ интерно расељеним лицима- мешани алат**

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА:

30.12.2015. године до 09:00 часова

ДАТУМ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

30.12.2015. године у 10:00 часова

**Образац број 1.**

**ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

**у предмету јавне набавке добара -** **Помоћ интерно расељеним лицима- мешани алат,**

**број VII-404-1/2015-87**

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ДОХОДОВНЕ ИРЛ 2015. -****MЕШАНИ АЛАТ** |
| **Ред.бр.** | **НАЗИВ ДОБРА** | **ЈЕДИНИЦА МЕРЕ** | **КОЛИЧИНА** |
| **1.** | КЛИПНИ КОМПРЕСОР 50Л „VILLAGER BM-50L“или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
| **2.** | АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ „VWM-200 VILLAGER“или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
| **3.** | MIG-MAG APARAT ZA ZAVARIVANJE VILLAGER MAG 170 MAG 170 Rили одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
| **4.** | PE BUŠILICA VIBRACIONA SRE 4-713S | ком | 1 |
| **5.** | UBODNA TESTERA 450W | ком | 1 |
| **6.** | VILJUŠKASTI KLJUČ „UNIOR“ 6-32 mm OD 12 DELOVA,HROMIRANAили одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | гар | 1 |
| **7.** | ČEKIĆ BUŠILICA 780W | ком | 1 |
| **8.** | MOTALICA 25M GG/J 3X2.5, 4 GNEZDA 3500W | ком | 1 |
| **9.** | RUČNA KOLICA LIV-KOLESA 6-922 VARENA, LAKIRANA 80L | ком | 1 |
| **10.** | MOTORNA TESTERA VILLAGER VGS 30 Pили одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
| **11.** | PNEUMATSKA KIT GARNITURA GAV UNIKIT 2 R – 5 DELOVA или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | гар | 1 |
| **12.** | AKUMULATORSKA BUŠILICA SKIL 2006AAили одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
| **13.** | TELWIN пуњач акумулатора Невада 15 12-24V(Пуњач акумулатора Невада 15 12-24V Теlwin; пуњач је намењен пуњењу акумулатора од 12V и 24V за акумулаторе са течним електролитом; напон 230 V, напон пуњења 12-24 V, снага 110 W, капацитет пуњења мин/макс. -60-115 (12 V), -30-40 (24 V)Аh 15 h; макс струја пуњења 9А за акумулаторе од 12V, 4.5А за акумулаторе од 24V; континуална струја пуњења 6А за акумулаторе од 12V, 3А за акумулаторе од 24V, програми пуњења 1, Димензије 95 x 190 x 180 мм, тежина 1.9 кг)или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
| **14.** | RUČNA MASKA ZA ZAVARIVAČE „ZORMAN ZVM/011“ 100X100или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
| **15.** | MOTORNA LANČANA TESTERA „ALPINA A 4000 16“или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
| **16.** | GARNITURA ZA ZALIVANJE GARDENA DRŽAČ CREVA + 20M CREVA CORDLINEили одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
| **17.** | МОТОРНА ТЕСТЕРА „VILLAGER“ [3.0KS/45CM](http://kupujemdodajem.com/57978-alat-i-radionica/579430-testere/579664-motorne-testere/motorna-testera-3-0ks-45cm-villager-p-15861?limit=50) (Težina: 5.8 kg;Zapremina: 50 cm3; Snaga: 3.0 KS; Ostalo: Dužina mača 45 cm -Korak lanca 0.325/1.5 mm -Broj zuba 36 rezervoar za gorivo 550 ml -Rezervoar za ulje 260 ml -Pumpa za ulje automatska)или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
| **18.** | [BUŠILICA VIBRACIONA GSB 16 RE BOSCH](http://kupujemdodajem.com/busilica-vibraciona-gsb-16-re-bosch-p-16278?search=VIBRACIONA%20BUSILICA%20BOSCH) ( Nominalna snaga: 701 W;Prečnik burgije u betonu: 16 mm ;Prečnik burgije u zidovima: 18 mm ; Prečnik burgije u drvetu: 30 mm ;Obim isporuke: klasična stezna glava 13 mm)или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
| **19.** | [BRUSILICA VIBRACIONA GSS 23 AE BOSCH](http://kupujemdodajem.com/brusilica-vibraciona-gss-23-ae-bosch-p-16324?search=VIBRACIONA%20BRUSILICA%20BOSCH) (Mreža: 230 V; Nominalna snaga: 190 W ; Ekscentar: 2.0 mm; Obim isporuke: Mikrofilterska kutija, Alat za probadanje, 2 brusna papira)или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
| **20.** | [MEŠALICA ZA BETON - 130 L](http://kupujemdodajem.com/mesalica-za-beton--130-l-p-16020?search=MESALICA%20ZA%20BETON) (Ostale karakteristike**:** Mešalica zapremine 130 litara, izrađena u skladu sa ISO 9001 standardom kontrole kvaliteta, obezbeđuje odlično mešanje zahvaljujući originalnom kruškastom obliku posude. - Rasklopiva radi lakšeg transporta - Motor je galvanski izolovan od konstrukcije i zaštićen od preopterećenja bimetalnom sklopkom - Liveni zupčanici bez podmazivanje)  | ком | 1 |

***Напомена:***

1. Добро које је предмет набавке испоручује се на адресу наручиоца о трошку добављача, у року не дужем од 5 (пет) дана од дана када је добављачу достављена наруџбеница.

2. Добро којe се испоручује мора бити фабрички ново, у оригиналном паковању, мора имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом добављача.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П

 потпис овлашћеног лица

 **Образац број 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр** | **1.****Назив добра** | **2.****Јед. мере** | **2.****Кол.** | **4.****Укупна цена без ПДВа** | **5.****Укупна цена** **Са ПДВом** |
| 1. 1.
 | КЛИПНИ КОМПРЕСОР 50Л „VILLAGER BM-50L“или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ „VWM-200 VILLAGER“или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | MIG-MAG APARAT ZA ZAVARIVANJE VILLAGER MAG 170 MAG 170 Rили одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | PE BUŠILICA VIBRACIONA SRE 4-713S | ком | 1 |  |  |
|  | UBODNA TESTERA 450W | ком | 1 |  |  |
|  | VILJUŠKASTI KLJUČ „UNIOR“ 6-32 mm OD 12 DELOVA,HROMIRANAили одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | гар | 1 |  |  |
|  | ČEKIĆ BUŠILICA 780W | ком | 1 |  |  |
|  | MOTALICA 25M GG/J 3X2.5, 4 GNEZDA 3500W | ком | 1 |  |  |
|  | RUČNA KOLICA LIV-KOLESA 6-922 VARENA, LAKIRANA 80L | ком | 1 |  |  |
|  | MOTORNA TESTERA VILLAGER VGS 30 Pили одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | PNEUMATSKA KIT GARNITURA GAV UNIKIT 2 R – 5 DELOVA или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | гар | 1 |  |  |
|  | AKUMULATORSKA BUŠILICA SKIL 2006AAили одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | TELWIN пуњач акумулатора Невада 15 12-24V(Пуњач акумулатора Невада 15 12-24V Теlwin; пуњач је намењен пуњењу акумулатора од 12V и 24V за акумулаторе са течним електролитом; напон 230 V, напон пуњења 12-24 V, снага 110 W, капацитет пуњења мин/макс. -60-115 (12 V), -30-40 (24 V)Аh 15 h; макс струја пуњења 9А за акумулаторе од 12V, 4.5А за акумулаторе од 24V; континуална струја пуњења 6А за акумулаторе од 12V, 3А за акумулаторе од 24V, програми пуњења 1, Димензије 95 x 190 x 180 мм, тежина 1.9 кг)или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | RUČNA MASKA ZA ZAVARIVAČE „ZORMAN ZVM/011“ 100X100или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | MOTORNA LANČANA TESTERA „ALPINA A 4000 16“или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | GARNITURA ZA ZALIVANJE GARDENA DRŽAČ CREVA + 20M CREVA CORDLINEили одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | МОТОРНА ТЕСТЕРА „VILLAGER“ [3.0KS/45CM](http://kupujemdodajem.com/57978-alat-i-radionica/579430-testere/579664-motorne-testere/motorna-testera-3-0ks-45cm-villager-p-15861?limit=50)  (Težina: 5.8 kg;Zapremina: 50 cm3; Snaga: 3.0 KS; Ostalo: Dužina mača 45 cm -Korak lanca 0.325/1.5 mm -Broj zuba 36 rezervoar za gorivo 550 ml -Rezervoar za ulje 260 ml -Pumpa za ulje automatska)или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | [BUŠILICA VIBRACIONA GSB 16 RE BOSCH](http://kupujemdodajem.com/busilica-vibraciona-gsb-16-re-bosch-p-16278?search=VIBRACIONA%20BUSILICA%20BOSCH) ( Nominalna snaga: 701 W;Prečnik burgije u betonu: 16 mm ;Prečnik burgije u zidovima: 18 mm ; Prečnik burgije u drvetu: 30 mm ;Obim isporuke: klasična stezna glava 13 mm)или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | [BRUSILICA VIBRACIONA GSS 23 AE BOSCH](http://kupujemdodajem.com/brusilica-vibraciona-gss-23-ae-bosch-p-16324?search=VIBRACIONA%20BRUSILICA%20BOSCH) (Mreža: 230 V; Nominalna snaga: 190 W ; Ekscentar: 2.0 mm; Obim isporuke: Mikrofilterska kutija, Alat za probadanje, 2 brusna papira)или одговарајући\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | [MEŠALICA ZA BETON - 130 L](http://kupujemdodajem.com/mesalica-za-beton--130-l-p-16020?search=MESALICA%20ZA%20BETON) (Ostale karakteristike**:** Mešalica zapremine 130 litara, izrađena u skladu sa ISO 9001 standardom kontrole kvaliteta, obezbeđuje odlično mešanje zahvaljujući originalnom kruškastom obliku posude. - Rasklopiva radi lakšeg transporta - Motor je galvanski izolovan od konstrukcije i zaštićen od preopterećenja bimetalnom sklopkom - Liveni zupčanici bez podmazivanje)  | ком | 1 |  |  |
|  **УКУПНО(1-20):**  |  |  |

*Напомена:*

**1. Уз понуду обавезно доставити спецификацију понуђеног опреме**

2. У цену морају бити урачунати сви трошкови. Цена мора бити исказана у динарима.

3. Добро које је предмет набавке испоручује се на адресу наручиоца о трошку добављача, у року не дужем од 5 (пет) дана од дана када је добављачу достављена наруџбеница.

4. Добро којe се испоручује мора бити фабрички ново, у оригиналном паковању, мора имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом добављача.

Одговорно лице понуђача

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.