**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 21/2016**

**И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

**ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - Помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима –електрични алати,**

(Број предмета јавне набавке: VII-404-1/2016-21)

У предмету јавне набавке добара – **Помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима –електрични алати**, Наручилац је дана 16.05.2016. године примио Захтев за доле наведено појашњења Конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА :**

Pozicija 12. –Bosch Busilica sa oznakom PSB 459 RE ne postoji, postoji PSB 500 RE ili PSB 650 RE, ove busilice imaju 500 W I 650 W.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

У питању је Bosch бушилица из новог производног програма са ознаком PSB 450 RE a ne 459.

На основу горе наведеног захтева за појашњењем и техничке грешке, Наручилац мења Конкурсну документацију и то:

- **у обрасцу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**, на страни 4:

добро под ставком 12. мења се и гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | VIBRACIONA RUČNA BUŠILICA BOSCH PSB 450 RESnaga: 530W Broj obrtaja: : 50-3000/min  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |

Измена Конкурсне документације објављена је на Порталу Управе за јавне набавке и веб сајту Градске општине Нови Београд дана 16.05.2016. године.

**Нови рок за подношење понуда је 25.05.2016. до 10:00 часова, док ће се јавно отварање понуда обавити истог дана са почетком у 11:00 часова у сали 3 Градске општине Нови Београд.**

**Председник комисије**

Ведрана Тодоровић, с.р.

**НАПОМЕНА: Коригован образац Техничке спецификације и образац Структуре цене налази се у наставку овог документа**

**ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

**у предмету јавне набавке добра:** **Помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима- електрични алати, број предмета VII-404-1/2016-21**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Назив добра | Јед. мере | Кол. | Адеса крајњег корисника |
|  | **Brusilica ugaona AG 500-115 MATRIX**  - Napon: 230 V - 50 Hz - Snaga: 500 W - Broj obrtaja: 11000 /min - Prečnik ploče: 115 mm - Navoj vretena: M14 - Težina: 1.9 kg - Oprema:  · dodatni rukohvat · ključ za skidanje ploče  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 | Сурчинска 21 г |
|  | **Kosačica električna POWERTEHNIK**  Snaga 1400 W  Širina reza 38 cm  Visina reza 30-60 mm  Košara 45 L  Težina13 kg  Širina 40 cm  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |
|  | **GLODALO SET 12 KOM WOMAX**  Set 12 glodala  - Drvena kutija - Zaštićena sečiva  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 | Омладинских бригада 59/11 |
|  | **STALAK ZA BRUSILICU 115/125 WOMAX**  Metalni nosač za ugaone brusilice - Namenjen za brusilice od 115 i 125 mm  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |
|  | BUŠILICA EL. PNEUMATSKA EHD 1100-30 EVOLUTION MATRIX Broj obrtaja 680/min   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Napon: 230 V - 50 Hz   |  |  | | --- | --- | | Snaga | 1200 W | | Ostalo | Broj udaraca: 3600 /min  Max. prečnik bušenja: 30 mm |   **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | | ком | 1 |
|  | WOMAX BRUSILICA ČEONA W-MS 130 **- Napon: 230 V - 50 Hz**  **- Snaga: 130 W**  **- Br. obrtaja: 8000 - 30000 /min**  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив | ком | 1 |
|  | PRODUŽNI KABL BOX 4/25 WOMAX **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив | ком | 1 |
|  | **AKU BUŠILICA DF 347 DWE MAKITA** Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,3 Ah Tip akumulatora Li-ion  Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 400 min-1 Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 1.400 min-1 Kapacitet stezne glave 0,8 - 10 mm Maks. bušenje (čelik ø) 10 mm Maks. bušenje (drvo ø) 25 mm Izbor obrtnog momenta 16 + D  Izbor obrtnog momentа spojkе 1 - 4 Nm Najveći obrtni moment-tvrd 30 Nm Najveći obrtni moment-mekan 15 Nm Broj mehaničkih brzina 2  Buka: zvučni pritisak 70 dB(A) Vibracije: bušenje u metalu 2,5 m/s² Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s² Dimenzije (D x Š x V) 198 x 83 x 235 mm Težina prema EPTA -i 1,4 kg  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 | Власинска 1 |
|  | **VILLAGER električna vibraciona bušilica VLN 250 1050W/25/16/13mm**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Snaga | 1050W | | | Broj obrtaja u min | | 0-2750/min | | Učinak bušenja | | čelik/beton/drvo:  13mm/16mm/25mm | | Dodatna oprema: | | • Dodatna drška  • Ključ za futer  • Merač dubinе |   **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 | Сурчински пут 13 ф |
|  | Ugaona brusilica PWS750-115 Dimenzija ploče: Ø 115 mm  Napajanje: Strujno (iz mreže)  Snaga: 701W  Broj obrtaja u minuti: 11000/min  Sadržaj pakovanja**:** PWS 700-115,  bočna drška, brzo pomični štitnik  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |
|  | Trimer za travu BOSCH ART 23 SL  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Napajanje | | 230 V | | | Snaga | | 280 W | | | Širina sečenja | | 23 cm | | | Brzina | | 12.500 rpm | | | Masa | | 1,7 kg | | |  |  | |   **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |
|  | VIBRACIONA RUČNA BUŠILICA BOSCH PSB 450 RESnaga: 530W Broj obrtaja: : 50-3000/min  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |
|  | Električna ugaona brusilica VLN 458  |  |  | | --- | --- | | Napon | 230 V ~ 50 Hz | | Prečnik diska | 180 mm | | Broj obrtaja | 7800 o/min | | Snaga | 1600 W |   **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 | Сурчински пут 13 ф |
|  | Villager električna ubodna testera VLN 1106,Snaga: 580WBroj hodova: 3000/minDubina reza (drvo/aluminijum/čelik/plastika): 80/8/8/8 mm Max ugao zakošenja: 45°.  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |
|  | **Ručna kolica COMPACT 75 L, VILLAGER**  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |
|  | **AKUMULATORSKA VIBRACIONA BUŠILICA/ ODVRTAČ, BOSCH GSB 1080-2-LI**  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 | Др Ивана Рибара 141/2 |

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Назив добра | Јед. мере | Количина | **4.**  **Укупна цена без ПДВа** | **5.**  **Укупна цена**  **Са ПДВом** |
| 1. 1. | Brusilica ugaona AG 500-115 MATRIX  - Napon: 230 V - 50 Hz - Snaga: 500 W - Broj obrtaja: 11000 /min - Prečnik ploče: 115 mm - Navoj vretena: M14 - Težina: 1.9 kg - Oprema:  · dodatni rukohvat · ključ za skidanje ploče  (или одговарајуће)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
| 1. 2. | **Kosačica električna POWERTEHNIK**  Snaga 1400 W  Širina reza 38 cm  Visina reza 30-60 mm  Košara 45 L  Težina13 kg  Širina 40 cm  (или одговарајуће)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
| 1. 3. | **GLODALO SET 12 KOM WOMAX**   Set 12 glodala - Drvena kutija  - Zaštićena sečiva  (или одговарајуће)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
| 1. 4. | **STALAK ZA BRUSILICU 115/125 WOMAX**  Metalni nosač za ugaone brusilice - Namenjen za brusilice od 115 i 125 mm  (или одговарајуће)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | BUŠILICA EL. PNEUMATSKA EHD 1100-30 EVOLUTION MATRIX Broj obrtaja 680/min   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Napon: 230 V - 50 Hz   |  |  | | --- | --- | | Snaga | 1200 W | | Ostalo | Broj udaraca: 3600 /min  Max. prečnik bušenja: 30 mm |   (или одговарајуће)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | | ком | 1 |  |  |
|  | WOMAX BRUSILICA ČEONA W-MS 130 - Napon: 230 V - 50 Hz - Snaga: 130 W - Br. obrtaja: 8000 - 30000 /min  (или одговарајуће)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | PRODUŽNI KABL BOX 4/25 WOMAX (или одговарајуће)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | **AKU BUŠILICA DF 347 DWE MAKITA**  Napon akumulatora 14,4 V Kapacitet akumulatora 1,3 Ah Tip akumulatora Li-ion  Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 400 min-1 Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 1.400 min-1 Kapacitet stezne glave 0,8 - 10 mm Maks. bušenje (čelik ø) 10 mm Maks. bušenje (drvo ø) 25 mm  Izbor obrtnog momenta 16 + D  Izbor obrtnog momentа spojkе 1 - 4 Nm Najveći obrtni moment-tvrd 30 Nm Najveći obrtni moment-mekan 15 Nm Broj mehaničkih brzina 2  Buka: zvučni pritisak 70 dB(A) Vibracije: bušenje u metalu 2,5 m/s² Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s² Dimenzije (D x Š x V) 198 x 83 x 235 mm Težina prema EPTA -i 1,4 kg  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | **VILLAGER električna vibraciona bušilica VLN 250 1050W/25/16/13mm** (   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Snaga | 1050W | | | Broj obrtaja u min | | 0-2750/min | | Učinak bušenja | | čelik/beton/drvo:  13mm/16mm/25mm | | Dodatna oprema: | | • Dodatna drška  • Ključ za futer  • Merač dubinе |   **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | Ugaona brusilica PWS750-115 Dimenzija ploče: Ø 115 mm  Napajanje: Strujno (iz mreže)  Snaga: 701W  Broj obrtaja u minuti: 11000/min  Sadržaj pakovanja**:** PWS 700-115, bočna drška, brzo pomični štitnik  **(или одговарајуће**)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | Trimer za travu BOSCH ART 23 SL  |  |  | | --- | --- | | Napajanje | 230 V | | Snaga | 280 W | | Širina sečenja | 23 cm | | Brzina | 12.500 rpm | | Masa | 1,7 kg |   **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | VIBRACIONA RUČNA BUŠILICA BOSCH PSB 450 RESnaga: 530W Broj obrtaja: : 50-3000/min  (**или одговарајуће**)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | **Električna ugaona brusilica VLN 458**   |  |  | | --- | --- | | Napon | 230 V ~ 50 Hz | | Prečnik diska | 180 mm | | Broj obrtaja | 7800 o/min | | Snaga | 1600 W |   **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | Villager električna ubodna testera VLN 1106Snaga: 580WBroj hodova: 3000/minDubina reza (drvo/aluminijum/čelik/plastika): 80/8/8/8 mm Max ugao zakošenja: 45°.  **(или одговарајуће**)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | **Ručna kolica COMPACT 75 L, VILLAGER**  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | **AKUMULATORSKA VIBRACIONA BUŠILICA/ ODVRTAČ, BOSCH GSB 1080-2-LI**  **(или одговарајуће)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
| **УКУПНО** | | | | (укупно без ПДВ) | (укупно са ПДВ) |