**ПОЈАШЊЕЊЕ И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 7/2019**

**ЈАВНА НАБАВКА:**

**НАБАВКА РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И САНАЦИЈА ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“ (БРОЈ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: VII-404-1/2019-7)**

У предмету јавне набавке радова – Реконструкција објекта и санација двориштаОсновне школе „Душко Радовић“, број предмета VII-404-1/2019-7, Наручилац је, примио Захтеве за доле наведена појашњења Конкурсне документације:

у понедељак 22.04.2019. у 12,34часова

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА :**

Питање бр.1

У конкурсној документацији у предмеру радова позиција 05-03 Хидроизолација, на почетку стоји Специјална напомена: минимална гаранција за хидроизолацију износи 10 година.

Молимо Вас за појашњење на шта се мисли под минималном гаранцијом од 10 година када је гаранција на све изведене радове 2 године?

Питање бр. 2

У конкурсној документацији у предмеру радова позиција 11-01 Паркетарски радови – Набавка и полагање храстовог паркета I класе , д = 24 mm , димензија дашчица и слог по избору пројектанта. Преко готове просушене цементне кошуљице ( чији је проценат влажности до 3% ) наноси се маса за изравнање , а затим хладни лепак по целој површини . У лепак се утискују дашчице паркета. По завршеном полагању паркет се струже и глача брусним папиром финоће мин 120, а затим лакира трокомпонентним паркет лаком три пута , са стругањем између лакирања. По обиму просторија поставити соклу висине 10 cm и обрадити је као паркет , што улази у цену. Радити у свему према СРПС стандарду. Обрачун по m² готовог пода се финалном обрадом.

Молимо Вас за појашњење да ли паркет може да буде дебљине 21mm јер је то неки стандард за наше тржиште и углавном сви произвођачи раде паркет тих димензија?

Такође бисмо Вас молили да се одреди димензија паркета ширина и дужина јер од тога највише зависи цена паркета?

Питање бр. 3

У конкурсној документацији у предмеру радова позиција 15-00 Разни радови тачке: 15-11 стоји Dim¹20x40x90/100cm ; 15-12 стоји Dim¹20x40x190 cm ; 15-13 стоји Dim¹280x700x900mm ; 15-15 стоји Dim¹20x70x90/100cm ; 15-16 стоји Dim¹20x40x60cm ;15-19 стоји Dim¹60x110x50cm ;15-20 стоји Dim¹280x700x900mm ; 15-21 стоји Dim¹40x70x190cm ; 15-22 стоји Dim¹20xh70x90/100cm ;15-24 стоји Dim¹20x40x60cm

Да ли се мали број 1 који стоји иза ознаке Dim рачуна као број за димензију тј. да ли је за тачку 15-11 тачна ознака Dim120x40x90/100cm и тако редом за све остале тачке из предмера?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Питање бр. 1:

Гаранција на хидроизолацију је 10 година, ту гаранцију даје произвођач хидроизолације.

У складу са наводима заинтересованог понуђача, наручилац мења конкурсну документацију (страна 110 конкурсне документације) у предмеру радова позиција 05-03 Хидроизолација и то:

Бришу се речи „минимална гаранција за хидроизолацију износи 10 година“

и уписују се речи

„навести произвођачку гаранцију за хидроизолацију“

Питање бр. 2:

У складу са захтевом понуђача Наручилац мења конкурсну документацију (страна 136. конкурсне документације), Позиција 11-01 Паркетарски радови и то:

–бришу се речи „Набавка и полагање храстовог паркета I класе, д = 24mm, димензија дашчица и слог по избору пројектанта“

а додају се речи

„Набавка и полагање храстовог паркета I класе, минималне д=21 mm, минималне димензија дашчица паркета су за ширину 42mm, а за дужину 350mm, слог по избору пројектанта“

Питање бр. 3:

Одговор је потврдан, рачуна се као број за димензију.

у понедељак 22.04.2019. у 14,43 часова

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА :**

Питање бр. 1:

Као један од додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке одређено је да понуђач поседује најмање по једног дипломираног инжењера са лиценцама 400 или 401 или 410 или 411, 450, 453 и 430.

Молимо Вас да нам одговорите да ли је прихватљиво да један инжењер поседује две лиценце?

Питање бр. 2:

Као један од додатних услова навели сте да понуђач мора да поседује одређени технички капацитет, а као један од доказа се наводи копија одговарајуће потврде територијално надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова.

Молимо за појашњење на који документ се тачно мисли.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Питање бр. 1:

Уколико један инжењер поседује две лиценце понуђач није испунио захтев. Наручилац тражи да једно лице поседује једну захтевану лиценцу.

Питање бр. 2:

Правилником о регистрацији моторних и прикључних возила ("Сл. гласник РС", бр. 69/2010, 101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015, 71/2017, 44/2018 - др. закон и 63/2018) предвиђено је да се важност саобраћајних дозвола  које су издате до дана ступања на снагу овог правилника продужава са седам на девет година, рачунајући од дана издавања регистарских таблица возила, о чему територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих послова издаје одговарајућу потврду.

Уколико је возило регистровано у поменутом периоду и ако поред саобраћајне дозволе која је истекла, поседује потврду којом се продужава важност саобраћајне дозволе са седам на девет година,доставља и поменуту потврду. Уколико није такав случај, доставља се копија важеће саобраћајне дозвола (фотокопија и испис из читача).

у уторак 23.04.2018. у 12,20 часова

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА :**

Питање бр. 1:

У ЈН(7/19) реконструкција објекта и санација дворишта Основне школе “Душко Радовић” у делу озелењавање није дат детаљан опис које саднице треба садити.

Да ли можете да нам пошаљете детаљнији опис позиција, или неку основу како бисмо стекли увид и одредили адекватан садни материал?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Питање бр. 1:

Тражене информације су наведене у пројектној документацији - 9. Пројекат спољног уређења.

Oбавеза понуђача је обилазак терена и увид у пројектну документацију.

у уторак 23.04.2019. у 15,22 часова

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА :**

Питање бр. 1:

На страни 221 у делу  обрасца о произвођачима материјала и опреме  код позиције 12-0 Облагање фасадних зидова листелама предвиђене су клинкер листеле д= 1,5 cm водоупојности минимум 3%.

Да ли су прихватљиве листеле дебљине д=1,4 цм , водоупојности до 3% које смо једино успели да пронађемо на тржишту?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Питање бр. 1:

Клинкер листеле су грубокерамички природни производ од глине и због тога могу имати ситне толеранције у боји и димензији.

Стварне димензије нормалног клинкер-формата смеју одступати незнатно од захтеваних димензија што се коригује уз помоћ фуга.

Као доказ усаглашености доставити технички лист производа у коме су наведена произвођачка одступања.

У складу са наводима заинтересованог понуђача, наручилац мења конкурсну документацију (страна 138 и 221 конкурсне документације) код позиције 12-02 Облагање фасадних зидова листелама и то:

-брише се речи „д=1,5cm“ и уписује се речи „д=приближно 1,5cm“

у среду 24.04.2019. у 11,14 часова

**ПИТАЊА ПОНУЂАЧА :**

1. Молимо Вас да за доле наведене позиције у делу 06-00 СТОЛАРСКИ РАДОВИ ускладите количине из предмера са количинама из шема столарије достављених у конкурсној документацији:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*06-12** | Oznaka 04 -spoljna stolarija - Al prozor plastificiran dimenzija prema šemi. Segment prozora izrađen od  Al profila sa termoprekidom .Toplotna izolacija  EN ISO 10077-2 Uf=1,65 -2,4 W/m² K ili manje.Staklo je dvostruko, unutrašnje nisko emisiono, provodljivost za paket 1.0 W/m² K ili manje. Okov je sertifikovan na minimum 10000 uzastopnih otvaranja prema . Otvaranje otvora na visini polugom Metod zaptivanja – kontinualno po obimu na 3 nivoa nepopropustljivo sa  EPDM gumama. Punjenje - argon Zvučna izolacija klasa 2 ili bolje prema JUS.U. Ј6.201. Ispuna u donjem delu je od sendvič panela, sa mineralnom vunom d=5cm.  NAPOMENA: Sve dimenzije proveriti na licu mesta. Obračun po kom pozicije sa finalnom obradom. dimenzije 80/80 | kom | **24,00** | **У шемама столарије је наведен број комада 22** |
| **\*06-23** | Oznaka 15 -spoljna stolarija - Al prozor plastificiran dimenzija prema šemi.Segment prozora izrađen od  Al profila sa termoprekidom. Toplotna izolacija  EN ISO 10077-2 Uf=1,65 -2,4 W/m² K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje nisko emisiono, provodljivost za paket 1.0 W/m² K ili manje.Okov je sertifikovan na minimum 10000 uzastopnih otvaranja prema EN1191 Guma za zaptivanje EPDM.Punjenje –argon.Zvučna izolacija klasa 2 ili bolje prema JUS.U. Ј6.201. Ispuna u donjem delu je od sendvič panela, sa mineralnom vunom d=5cm. NAPOMENA: Sve dimenzije proveriti na licu mesta.Obračun po kom pozicije sa finalnom obradom. Dim. 396/240 cm | kom | **3,00** | **У шемама столарије је наведен број комада 4** |

1. Ради што боље припреме понуде, молимо Вас да шеме допуните скицама које недостају, а тичу се ограда и капија из дела **СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ, V Oстали радови:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Nabavka materijala i izrada **spoljne ograde u svemu prema detalju** . Debljine zica 5+4mm,okca dimenzija 50x200mm visina ograde 1830mm.Svi upotrebljeni čelični delovi moraju biti toplo pocinkovani prema DIN EN ISO 1461 evropskom standardu i  plastificirani ekološkim prahom koji štiti elemente od UV zračenja. Boja po izboru investitora. U cenu je uračunata 3D panelna ograda, stubovi, temelji, tampon, iskop i sav ostali potreban materijal.  Komplet po m¹. | m1 | 493,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6. | Izrаdа i montаžа konzolne samonosive ulаzno-izlаzne kаpije .Najbitnija razlika u odnosu na klasičan sistem sa donjom šinom montiranom u podlogu i točkova koji po njoj klize je baš u tome što se sve to sa "samonosivim" sistemom izbegava. Samonosiva kapija se postavlja između dva noseća stuba. Dobijate potpuno čist prolaz, bez ikakvih prepreka i mogućnosti za oštećenjem ili kvarom prouzrokovanim prelaskom vozila.. Komplet sа iskopom i betonirаnjem oporаcа stubovа.Slično kao legi sistem, boja po izboru nadzornog organa. U svemu prema detalju , u cenu su uzeti i tampon i temelji. |  |  |
| 5.5x1.6m | kom | 2,00 |
| 7.0x1.6m | kom | 1,00 |
| 5.7. | Izrаdа i montаžа pešačkih kаpija .U cenu je uračunata nabavka, montaža, komplet sа iskopom i betonirаnjem oporаcа stubovа.Slično kao legi sistem, boja po izboru nadzornog organa. U svemu prema detalju , u cenu su uzeti i tampon i temelji. |  |  |
| 1.7x1.6m | kom | 1,00 |
| 2.2x1.6m | kom | 1,00 |
| 2.65x1.6m | kom | 1,00 |

1. Молимо Вас за додатна појашњења за позиције **КУХИЊСКЕ ОПРЕМЕ**, део 15-00 РАЗНИ РАДОВИ (у делу грађевинских радова):

* Да ли је могуће понудити опрему бољих техничких карактеристика од наведених?
* Позиција **15.12. Висећа затворена** **сталажа са клизним вратима димензија 120х40х190 цм** – да ли је у питању грешка у висини висеће сталаже од 190цм, пошто се толика висина не може качити на зид?
* Позиција **15.24. Висећа полица за корпе за суђе – поред осталих карактеристика стоји: ,,комплет са једноручном славином са дугом дршком’’** –  где долази једноручна славина, када се ради о висећој полици, да ли је у питању нека грешка ?

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Питање бр. 1:

У складу са наводима заинтересованог понуђача, услед техничке грешке, наручилац мења конкурсну документацију (страна 117 и 123 конкурсне документације) код позиције у делу 06-00 СТОЛАРСКИ РАДОВИ, за позицију 06-12 уписује се 22 комада а код позиције 06-23 -4 комада, како је наведено у шемама столарије

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*06-12** | Oznaka 04 -spoljna stolarija - Al prozor plastificiran dimenzija prema šemi. Segment prozora izrađen od  Al profila sa termoprekidom .Toplotna izolacija  EN ISO 10077-2 Uf=1,65 -2,4 W/m² K ili manje.Staklo je dvostruko, unutrašnje nisko emisiono, provodljivost za paket 1.0 W/m² K ili manje. Okov je sertifikovan na minimum 10000 uzastopnih otvaranja prema . Otvaranje otvora na visini polugom Metod zaptivanja – kontinualno po obimu na 3 nivoa nepopropustljivo sa  EPDM gumama. Punjenje - argon Zvučna izolacija klasa 2 ili bolje prema JUS.U. Ј6.201. Ispuna u donjem delu je od sendvič panela, sa mineralnom vunom d=5cm.  NAPOMENA: Sve dimenzije proveriti na licu mesta. Obračun po kom pozicije sa finalnom obradom. dimenzije 80/80 | kom | **22,00** |  |
| **\*06-23** | Oznaka 15 -spoljna stolarija - Al prozor plastificiran dimenzija prema šemi.Segment prozora izrađen od  Al profila sa termoprekidom. Toplotna izolacija  EN ISO 10077-2 Uf=1,65 -2,4 W/m² K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje nisko emisiono, provodljivost za paket 1.0 W/m² K ili manje.Okov je sertifikovan na minimum 10000 uzastopnih otvaranja prema EN1191 Guma za zaptivanje EPDM.Punjenje –argon.Zvučna izolacija klasa 2 ili bolje prema JUS.U. Ј6.201. Ispuna u donjem delu je od sendvič panela, sa mineralnom vunom d=5cm. NAPOMENA: Sve dimenzije proveriti na licu mesta.Obračun po kom pozicije sa finalnom obradom. Dim. 396/240 cm | kom | **4,00** |  |

Питање бр. 2:

Тражене информације су наведене у пројектној документацији - 9. Пројекат спољног уређења.

Oбавеза понуђача је обилазак терена и увид у пројектну документацију.

Питање бр. 3:

* Потребно је да сви захтеви из Конкурсне документације буду испуњени. Може бити понуђено више/боље од траженог.
* Постоји начин да се окачи сталажа са клизним вратима димензија 120х40х190 cm. Сталажа је учвршћена на зид -не стоји на „ногицама“
* Код позиције 15-24 бришу се речи „Комплет са једноручном славином са дугом дршком и пластичним сифоном дим 20x40x60cm“.

**Појашњење и измена Конкурсне документације су објављене дана 24.04.2019. године на порталу јавних набавки и на веб сајту ГО Нови Београд**.

Београд, 24.04.2019. године

председник

Комисије за јавну набавку

Татјана Ђукић,с.р.