**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА: ДОБРА – ПОМОЋ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА – АЛАТИ ЗА ГРАЂЕВИНУ**

**(поступак јавне набавке мале вредности)**

 **(Број предмета јавне набавке: VII-404-1/2015-82)**

У предмету јавне набавке добра – Помоћ интерно расељеним лицима – алати за грађевину, број предмета VII-404-1/2015-82, Наручилац је примио захтев за доле наведена појашњења Конкурсне документације:

**ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**Питање:**

1.Исто у алатима за грађевину позиције 8. И 9. Су потпуно исте по 1 комад, да ли је то грешка

**Одговор наручиоца:**

За ставку број 8 у питању је „СЕКАЧ“, а код ставке број 9 „ШПИЦ“

**Питање:**

2. Молим вас за појашњење позиције 35. за јавну набавке VII-404-1/2015-82- алати за грађевину пошто Makita нема циркулар под овом ознаком

**Одговор наручиоца:**

На тржишту постоји производ ЦИРКУЛАР MAKITA HS7601 190mm.

**Питање:**

 3. Молим вас за појашњење позиције 24,25,26. за јавну набавке VII-404-1/2015-82- алати за грађевину, Модул 1 је 2м висине, Модул 2 је 3 м висине,а Модул 3 је 5 м висине, Спајањем Модула 1 И 2 добија се ваша позиција 25. А спајањем Модула 2 И 3 добија се ваша позиција 26.

Да ли тако треба рачунати или дати цене само за сваки модул појединачно

**Одговор наручиоца:**

Треба рачунати за сваки модел појединачно, како је наведено у конкурсној документацији.

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Наручилац мења Конкурсну документацију, тако што:

У Обрасцу број 1. Техничка спецификација (страна 4. Конкурсне документације), под редним бројем 8 додаје реч „СЕКАЧ“ , а под редним бројем 9 додаје реч „ШПИЦ“,

У наставку документа се налази коригован Образац техничке спецификације и Образац структуре цена.

У Београду, дана 18.12.2015. године.

Председник Комисије

**Ведрана Тодоровић,с.р.**

**Напомена, у наставку се налазе ажурирани образац техничке спецификације и структуре цена.**

**Образац број 1.**

**ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

**у предмету јавне набавке:** **Помоћ интерно расељеним лицима- алати за грађевину, број предмета VII-404-1/2015-82**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Назив добра | Јединица мере | Количина |
| 1. 1.
 | БУШИЛИЦА ЧЕКИЋ БАВАРИА БРХ 1500W(или одговарајуће) | КОМ | 1 |
| 1. 2.
 | БРУСИЛИЦА УГАОНА 860W БАВАРИА(или одговарајуће) | КОМ | 1 |
| 1. 3.
 | МЕШАЛИЦА ЗА БОЈУ | КОМ | 1 |
| 1. 4.
 | ТЕСТЕРА ЛАНЧАНА 2000W, МОТОРНА | КОМ | 1 |
| 1. 5.
 | МЕШАЛИЦА МЛЗ 130НГ | КОМ | 1 |
| 1. 6.
 |  БРУСИЛИЦА УГАОНА ТЕ-АГ 230/2000 | КОМ | 1 |
| 1. 7.
 | БУШИЛИЦА ПНЕУМАТСКА БТ-ДХ 1600W | КОМ | 1 |
| 1. 8.
 | ДЛЕТО ЗА БУШ.-ЧЕКИЋ, СДС ПЛУС, СЕКАЧ | КОМ | 1 |
| 1. 9.
 | ДЛЕТО ЗА БУШ.-ЧЕКИЋ, СДС ПЛУС, ШПИЦ | КОМ | 1 |
| 1. 10.
 | ЧЕКИЋ СТОЛАРСКИ 160 | КОМ | 2 |
| 1. 11.
 | ПАЈСЕР 18х800мм | КОМ | 1 |
| 1. 12.
 | РЕЗАЧ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА EXTRA 500мм | КОМ | 1 |
| 1. 13.
 | МЕРДЕВИНЕ АЛУ. 3х7 | КОМ | 1 |
| 1. 14.
 | РАВЊАЧА 2М | КОМ | 1 |
| 1. 15.
 | АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ БТ-ЕW 160 | КОМ | 1 |
| 1. 16.
 | МОТАЛИЦА СА КАБЛОМ, 3х40м х 1.5мм2 | КОМ | 1 |
| 1. 17.
 | ПРОДУЖНИ КАБЛ ШУКО УТИКАЧ-НАТИКАЧ ОРАНЖ ПП/Ј 3х1.5/20м | КОМ | 1 |
| 1. 18.
 | ЛАНЧАНА ТЕСТЕРА ЕЛ. 2000W | КОМ | 1 |
| 1. 19.
 | КОЛИЦА ГРАЂЕВИНСКА,ПОЦКОРИТО, 80Л | КОМ | 2 |
|  | БУШИЛИЦА АКУ 12V ПСР12-2 | КОМ | 1 |
|  | УБОДНА ТЕСТЕРА 500W ПСТ650 ЦТ | КОМ | 1 |
|  | ЛЕЊИР УГАОНИ АЛУ 500мм | КОМ | 1 |
|  | ЛИБЕЛА АЛУ 80цм ЕРБА | КОМ | 1 |
|  |  ДОДАТАК ЗА СКЕЛУ , 3м радне висине , МОДУЛ 1 | КОМ | 2 |
|  | ДОДАТАК ЗА СКЕЛУ, 5м радне висине, МОДУЛ 2  | КОМ | 2 |
|  |  ДОДАТАК ЗА СКЕЛУ, 7м радне висине, МОДУЛ 3 | КОМ | 2 |
|  |  ШТЕМАРИЦА МАKITA HM0870C(или одговарајуће) | KOM | 1 |
|  |  БУШИЛИЦА MAKITA HR2470(или одговарајуће) | KOM | 1 |
|  |  БРУСИЛИЦА MAKITA UG.FI115 9557HNZ(или одговарајуће) | KOM | 1 |
|  |  **Set akumulatorskih bušilica Makita LCT 204  li-ion SV****Akumulatorska bušilica-odvrtač set makita LCT204****TD09**Dimenzije (DxŠxV):  155 x 54 x 178 mmTip akumulatora:  Li-ionKapacitet akumulatora:  1,3 AhBroj obrtaja u praznom hodu:  0 – 2.400 min-1Broj udaraca u minutu:  0 – 3.000 min-1Prečnik stezne glave:  6,35 mm, 1/4 ”Težina prema EPTA-i:  0.92 kg **DF330**Dimenzije (DxŠxV):  189 x 53 x 183 mmNapon akumulatora:  10,8 VTip akumulatora:  Li-ionKapacitet akumulatora:  1,3 AhMax. kapacitet bušenja – čelik:  10 mmMax. kapacitet bušenja – drvo:  21 mmPrihvat alata:  SSBF 0,8 – 10 mmTežina prema EPTA-i  (или одговарајуће) | КОМ | 1 |
|  |  ЗАВРТАЧ AKU DF330DWE | KOM | 1 |
|  |  КОМПРЕСОР MAKITA MAC610(или одговарајуће) | KOM | 1 |
|  |  ОДВИЈАЧ СЕТ/7 5+2 PREMIUM BAHC(или одговарајуће) | KOM | 1 |
|  |  ТЕСТЕРА УБОДНА MAKITA 4329(или одговарајуће) | KOM | 1 |
|  |  ЦИРКУЛАР MAKITA HS7601 190mm(или одговарајуће) | KOM | 1 |

***Напомена:***

1. Добро које је предмет набавке испоручује се на адресу наручиоца о трошку добављача, у року не дужем од 5 (пет) дана од дана када је добављачу достављена наруџбеница.

2. Добро којe се испоручује мора бити фабрички ново, у оригиналном паковању, мора имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом добављача.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 М.П

 потпис овлашћеног лица понуђача

**Образац број 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр** | **1.****Назив добра** | **2.****Јед. мере** | **2.****Кол.** | **4.****Укупна цена без ПДВа** | **5.****Укупна цена** **Са ПДВом** |
| 1. 1.
 | БУШИЛИЦА ЧЕКИЋ БАВАРИА БРХ 1500W(или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  | БРУСИЛИЦА УГАОНА 860W БАВАРИА(или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  | МЕШАЛИЦА ЗА БОЈУ | ком | 1 |  |  |
|  | ТЕСТЕРА ЛАНЧАНА 2000W, МОТОРНА | ком | 1 |  |  |
|  | МЕШАЛИЦА МЛЗ 130НГ | ком | 1 |  |  |
|  |  БРУСИЛИЦА УГАОНА ТЕ-АГ 230/2000 | ком | 1 |  |  |
|  | БУШИЛИЦА ПНЕУМАТСКА БТ-ДХ 1600W | ком | 1 |  |  |
|  | ДЛЕТО ЗА БУШ.-ЧЕКИЋ, СДС ПЛУС, СЕКАЧ | ком | 1 |  |  |
|  | ДЛЕТО ЗА БУШ.-ЧЕКИЋ, СДС ПЛУС, ШПИЦ | ком | 1 |  |  |
|  | ЧЕКИЋ СТОЛАРСКИ 160 | ком | 2 |  |  |
|  | ПАЈСЕР 18х800мм | ком | 1 |  |  |
|  | РЕЗАЧ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА EXTRA 500мм | ком | 1 |  |  |
|  | МЕРДЕВИНЕ АЛУ. 3х7 | ком | 1 |  |  |
|  | РАВЊАЧА 2М | ком | 1 |  |  |
|  | АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ БТ-ЕW 160 | ком | 1 |  |  |
|  | МОТАЛИЦА СА КАБЛОМ, 3х40м х 1.5мм2 | ком | 1 |  |  |
|  | ПРОДУЖНИ КАБЛ ШУКО УТИКАЧ-НАТИКАЧ ОРАНЖ ПП/Ј 3х1.5/20м | ком | 1 |  |  |
|  | ЛАНЧАНА ТЕСТЕРА ЕЛ. 2000W | ком | 1 |  |  |
|  | КОЛИЦА ГРАЂЕВИНСКА,ПОЦКОРИТО, 80Л | ком | 2 |  |  |
|  | БУШИЛИЦА АКУ 12V ПСР12-2 | ком | 1 |  |  |
|  | УБОДНА ТЕСТЕРА 500W ПСТ650 ЦТ | ком | 1 |  |  |
|  | ЛЕЊИР УГАОНИ АЛУ 500мм | ком | 1 |  |  |
|  | ЛИБЕЛА АЛУ 80цм ЕРБА | ком | 1 |  |  |
|  |  ДОДАТАК ЗА СКЕЛУ , 3м радне висине , МОДУЛ 1 | ком | 2 |  |  |
|  | ДОДАТАК ЗА СКЕЛУ, 5м радне висине, МОДУЛ 2  | ком | 2 |  |  |
|  |  ДОДАТАК ЗА СКЕЛУ, 7м радне висине, МОДУЛ 3 | ком | 2 |  |  |
|  |  ШТЕМАРИЦА МАKITA HM0870C(или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  |  БУШИЛИЦА MAKITA HR2470(или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  |  БРУСИЛИЦА MAKITA UG.FI115 9557HNZ(или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  | **Set akumulatorskih bušilica Makita LCT 204  li-ion SV****Akumulatorska bušilica-odvrtač set makita LCT204****TD09**Dimenzije (DxŠxV):  155 x 54 x 178 mmTip akumulatora:  Li-ionKapacitet akumulatora:  1,3 AhBroj obrtaja u praznom hodu:  0 – 2.400 min-1Broj udaraca u minutu:  0 – 3.000 min-1Prečnik stezne glave:  6,35 mm, 1/4 ”Težina prema EPTA-i:  0.92 kg **DF330**Dimenzije (DxŠxV):  189 x 53 x 183 mmNapon akumulatora:  10,8 VTip akumulatora:  Li-ionKapacitet akumulatora:  1,3 AhMax. kapacitet bušenja – čelik:  10 mmMax. kapacitet bušenja – drvo:  21 mmPrihvat alata:  SSBF 0,8 – 10 mmTežina prema EPTA-i  (или одговарајуће) (или одговарајуће) | сет | 1 |  |  |
|  |  ЗАВРТАЧ AKU DF330DWE | ком | 1 |  |  |
|  |  КОМПРЕСОР MAKITA MAC610(или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  |  ОДВИЈАЧ СЕТ/7 5+2 PREMIUM BAHC(или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  |  ТЕСТЕРА УБОДНА MAKITA 4329(или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  |  ЦИРКУЛАР MAKITA HS7601 190mm(или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  **УКУПНО:** |  |  |

*Напомена:*

**1. Уз понуду обавезно доставити спецификацију понуђеног опреме**

2. У цену морају бити урачунати сви трошкови. Цена мора бити исказана у динарима.

3. Добро које је предмет набавке испоручује се на адресу наручиоца о трошку добављача, у року не дужем од 5 (пет) дана од дана када је добављачу достављена наруџбеница.

4. Добро којe се испоручује мора бити фабрички ново, у оригиналном паковању, мора имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом добављача.

Одговорно лице понуђача

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_