**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЈАВНА НАБАВКА: ДОБРА – ПОМОЋ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА – АЛАТИ ЗА ГРАЂЕВИНУ**

**(поступак јавне набавке мале вредности)**

**(Број предмета јавне набавке: VII-404-1/2015-82)**

У предмету јавне набавке добра – Помоћ интерно расељеним лицима – алати за грађевину, број предмета VII-404-1/2015-82, Наручилац је примио захтев за доле наведено појашњење Конкурсне документације:

Молим Вас за појашњење позиције 30. за јавну набавку VII-404-1/2015-82- алати за грађевину?

**О каквом се сету Makita ради, штa је у питању и шта је у сету?**

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

Наручилац мења Конкурсну документацију, тако што:

У Обрасцу број 1. Техничка спецификација (страна 4. Конкурсне документације), под редним бројем 30 „СЕТ MAKITA“ мења се и гласи:

**Set akumulatorskih bušilica Makita LCT 204  li-ion SV**

**Akumulatorska bušilica-odvrtač set makita LCT204**

**TD09**

Dimenzije (DxŠxV):  155 x 54 x 178 mm  
Tip akumulatora:  Li-ion  
Kapacitet akumulatora:  1,3 Ah  
Broj obrtaja u praznom hodu:  0 – 2.400 min-1  
Broj udaraca u minutu:  0 – 3.000 min-1  
Prečnik stezne glave:  6,35 mm, 1/4 ”  
Težina prema EPTA-i:  0.92 kg

**DF330**

Dimenzije (DxŠxV):  189 x 53 x 183 mm  
Napon akumulatora:  10,8 V  
Tip akumulatora:  Li-ion  
Kapacitet akumulatora:  1,3 Ah  
Max. kapacitet bušenja – čelik:  10 mm  
Max. kapacitet bušenja – drvo:  21 mm  
Prihvat alata:  SSBF 0,8 – 10 mm  
Težina prema EPTA-i

У наставку документа се налази коригован Образац техничке спецификације и Образац структуре цена.

У Београду, дана 17.12.2015. године.

Председник Комисије

**Ведрана Тодоровић**

**Образац број 1.**

**ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

**у предмету јавне набавке:** **Помоћ интерно расељеним лицима- алати за грађевину, број предмета VII-404-1/2015-82**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Назив добра | Јединица мере | Количина |
| 1. 1. | БУШИЛИЦА ЧЕКИЋ БАВАРИА БРХ 1500W  (или одговарајуће) | КОМ | 1 |
| 1. 2. | БРУСИЛИЦА УГАОНА 860W БАВАРИА  (или одговарајуће) | КОМ | 1 |
| 1. 3. | МЕШАЛИЦА ЗА БОЈУ | КОМ | 1 |
| 1. 4. | ТЕСТЕРА ЛАНЧАНА 2000W, МОТОРНА | КОМ | 1 |
| 1. 5. | МЕШАЛИЦА МЛЗ 130НГ | КОМ | 1 |
| 1. 6. | БРУСИЛИЦА УГАОНА ТЕ-АГ 230/2000 | КОМ | 1 |
| 1. 7. | БУШИЛИЦА ПНЕУМАТСКА БТ-ДХ 1600W | КОМ | 1 |
| 1. 8. | ДЛЕТО ЗА БУШ.-ЧЕКИЋ, СДС ПЛУС | КОМ | 1 |
| 1. 9. | ДЛЕТО ЗА БУШ.-ЧЕКИЋ, СДС ПЛУС | КОМ | 1 |
| 1. 10. | ЧЕКИЋ СТОЛАРСКИ 160 | КОМ | 2 |
| 1. 11. | ПАЈСЕР 18х800мм | КОМ | 1 |
| 1. 12. | РЕЗАЧ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА EXTRA 500мм | КОМ | 1 |
| 1. 13. | МЕРДЕВИНЕ АЛУ. 3х7 | КОМ | 1 |
| 1. 14. | РАВЊАЧА 2М | КОМ | 1 |
| 1. 15. | АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ БТ-ЕW 160 | КОМ | 1 |
| 1. 16. | МОТАЛИЦА СА КАБЛОМ, 3х40м х 1.5мм2 | КОМ | 1 |
| 1. 17. | ПРОДУЖНИ КАБЛ ШУКО УТИКАЧ-НАТИКАЧ ОРАНЖ ПП/Ј 3х1.5/20м | КОМ | 1 |
| 1. 18. | ЛАНЧАНА ТЕСТЕРА ЕЛ. 2000W | КОМ | 1 |
| 1. 19. | КОЛИЦА ГРАЂЕВИНСКА,ПОЦКОРИТО, 80Л | КОМ | 2 |
|  | БУШИЛИЦА АКУ 12V ПСР12-2 | КОМ | 1 |
|  | УБОДНА ТЕСТЕРА 500W ПСТ650 ЦТ | КОМ | 1 |
|  | ЛЕЊИР УГАОНИ АЛУ 500мм | КОМ | 1 |
|  | ЛИБЕЛА АЛУ 80цм ЕРБА | КОМ | 1 |
|  | ДОДАТАК ЗА СКЕЛУ , 3м радне висине , МОДУЛ 1 | КОМ | 2 |
|  | ДОДАТАК ЗА СКЕЛУ, 5м радне висине, МОДУЛ 2 | КОМ | 2 |
|  | ДОДАТАК ЗА СКЕЛУ, 7м радне висине, МОДУЛ 3 | КОМ | 2 |
|  | ШТЕМАРИЦА МАKITA HM0870C  (или одговарајуће) | KOM | 1 |
|  | БУШИЛИЦА MAKITA HR2470  (или одговарајуће) | KOM | 1 |
|  | БРУСИЛИЦА MAKITA UG.FI115 9557HNZ  (или одговарајуће) | KOM | 1 |
|  | **Set akumulatorskih bušilica Makita LCT 204  li-ion SV**  **Akumulatorska bušilica-odvrtač set makita LCT204**  **TD09**  Dimenzije (DxŠxV):  155 x 54 x 178 mm Tip akumulatora:  Li-ion Kapacitet akumulatora:  1,3 Ah Broj obrtaja u praznom hodu:  0 – 2.400 min-1 Broj udaraca u minutu:  0 – 3.000 min-1 Prečnik stezne glave:  6,35 mm, 1/4 ” Težina prema EPTA-i:  0.92 kg    **DF330**  Dimenzije (DxŠxV):  189 x 53 x 183 mm Napon akumulatora:  10,8 V Tip akumulatora:  Li-ion Kapacitet akumulatora:  1,3 Ah Max. kapacitet bušenja – čelik:  10 mm Max. kapacitet bušenja – drvo:  21 mm Prihvat alata:  SSBF 0,8 – 10 mm Težina prema EPTA-i  (или одговарајуће) | КОМ | 1 |
|  | ЗАВРТАЧ AKU DF330DWE | KOM | 1 |
|  | КОМПРЕСОР MAKITA MAC610(или одговарајуће) | KOM | 1 |
|  | ОДВИЈАЧ СЕТ/7 5+2 PREMIUM BAHC  (или одговарајуће) | KOM | 1 |
|  | ТЕСТЕРА УБОДНА MAKITA 4329  (или одговарајуће) | KOM | 1 |
|  | ЦИРКУЛАР MAKITA HS7601 190mm  (или одговарајуће) | KOM | 1 |

***Напомена:***

1. Добро које је предмет набавке испоручује се на адресу наручиоца о трошку добављача, у року не дужем од 5 (пет) дана од дана када је добављачу достављена наруџбеница.

2. Добро којe се испоручује мора бити фабрички ново, у оригиналном паковању, мора имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом добављача.

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П

потпис овлашћеног лица понуђача

**Образац број 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.бр** | **1.**  **Назив добра** | **2.**  **Јед. мере** | **2.**  **Кол.** | **4.**  **Укупна цена без ПДВа** | **5.**  **Укупна цена**  **Са ПДВом** |
| 1. 1. | БУШИЛИЦА ЧЕКИЋ БАВАРИА БРХ 1500W  (или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  | БРУСИЛИЦА УГАОНА 860W БАВАРИА  (или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  | МЕШАЛИЦА ЗА БОЈУ | ком | 1 |  |  |
|  | ТЕСТЕРА ЛАНЧАНА 2000W, МОТОРНА | ком | 1 |  |  |
|  | МЕШАЛИЦА МЛЗ 130НГ | ком | 1 |  |  |
|  | БРУСИЛИЦА УГАОНА ТЕ-АГ 230/2000 | ком | 1 |  |  |
|  | БУШИЛИЦА ПНЕУМАТСКА БТ-ДХ 1600W | ком | 1 |  |  |
|  | ДЛЕТО ЗА БУШ.-ЧЕКИЋ, СДС ПЛУС | ком | 1 |  |  |
|  | ДЛЕТО ЗА БУШ.-ЧЕКИЋ, СДС ПЛУС | ком | 1 |  |  |
|  | ЧЕКИЋ СТОЛАРСКИ 160 | ком | 2 |  |  |
|  | ПАЈСЕР 18х800мм | ком | 1 |  |  |
|  | РЕЗАЧ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА EXTRA 500мм | ком | 1 |  |  |
|  | МЕРДЕВИНЕ АЛУ. 3х7 | ком | 1 |  |  |
|  | РАВЊАЧА 2М | ком | 1 |  |  |
|  | АПАРАТ ЗА ВАРЕЊЕ БТ-ЕW 160 | ком | 1 |  |  |
|  | МОТАЛИЦА СА КАБЛОМ, 3х40м х 1.5мм2 | ком | 1 |  |  |
|  | ПРОДУЖНИ КАБЛ ШУКО УТИКАЧ-НАТИКАЧ ОРАНЖ ПП/Ј 3х1.5/20м | ком | 1 |  |  |
|  | ЛАНЧАНА ТЕСТЕРА ЕЛ. 2000W | ком | 1 |  |  |
|  | КОЛИЦА ГРАЂЕВИНСКА,ПОЦКОРИТО, 80Л | ком | 2 |  |  |
|  | БУШИЛИЦА АКУ 12V ПСР12-2 | ком | 1 |  |  |
|  | УБОДНА ТЕСТЕРА 500W ПСТ650 ЦТ | ком | 1 |  |  |
|  | ЛЕЊИР УГАОНИ АЛУ 500мм | ком | 1 |  |  |
|  | ЛИБЕЛА АЛУ 80цм ЕРБА | ком | 1 |  |  |
|  | ДОДАТАК ЗА СКЕЛУ , 3м радне висине , МОДУЛ 1 | ком | 2 |  |  |
|  | ДОДАТАК ЗА СКЕЛУ, 5м радне висине, МОДУЛ 2 | ком | 2 |  |  |
|  | ДОДАТАК ЗА СКЕЛУ, 7м радне висине, МОДУЛ 3 | ком | 2 |  |  |
|  | ШТЕМАРИЦА МАKITA HM0870C  (или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  | БУШИЛИЦА MAKITA HR2470  (или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  | БРУСИЛИЦА MAKITA UG.FI115 9557HNZ  (или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  | **Set akumulatorskih bušilica Makita LCT 204  li-ion SV**  **Akumulatorska bušilica-odvrtač set makita LCT204**  **TD09**  Dimenzije (DxŠxV):  155 x 54 x 178 mm Tip akumulatora:  Li-ion Kapacitet akumulatora:  1,3 Ah Broj obrtaja u praznom hodu:  0 – 2.400 min-1 Broj udaraca u minutu:  0 – 3.000 min-1 Prečnik stezne glave:  6,35 mm, 1/4 ” Težina prema EPTA-i:  0.92 kg    **DF330**  Dimenzije (DxŠxV):  189 x 53 x 183 mm Napon akumulatora:  10,8 V Tip akumulatora:  Li-ion Kapacitet akumulatora:  1,3 Ah Max. kapacitet bušenja – čelik:  10 mm Max. kapacitet bušenja – drvo:  21 mm Prihvat alata:  SSBF 0,8 – 10 mm Težina prema EPTA-i  (или одговарајуће)  (или одговарајуће) | сет | 1 |  |  |
|  | ЗАВРТАЧ AKU DF330DWE | ком | 1 |  |  |
|  | КОМПРЕСОР MAKITA MAC610  (или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  | ОДВИЈАЧ СЕТ/7 5+2 PREMIUM BAHC  (или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  | ТЕСТЕРА УБОДНА MAKITA 4329  (или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
|  | ЦИРКУЛАР MAKITA HS7601 190mm  (или одговарајуће) | ком | 1 |  |  |
| **УКУПНО:** | | | |  |  |

*Напомена:*

**1. Уз понуду обавезно доставити спецификацију понуђеног опреме**

2. У цену морају бити урачунати сви трошкови. Цена мора бити исказана у динарима.

3. Добро које је предмет набавке испоручује се на адресу наручиоца о трошку добављача, у року не дужем од 5 (пет) дана од дана када је добављачу достављена наруџбеница.

4. Добро којe се испоручује мора бити фабрички ново, у оригиналном паковању, мора имати декларацију и гаранцију произвођача са уписаним датумом испоруке, које морају бити оверене печатом добављача.

Одговорно лице понуђача

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_