**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 21/2016**

**И ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

**ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - Помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима –електрични алати,**

(Број предмета јавне набавке: VII-404-1/2016-21)

У предмету јавне набавке добара – **Помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима –електрични алати**, Наручилац је дана 16.05.2016. године примио Захтев за доле наведено појашњења Конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА :**

Pozicija 12. –Bosch Busilica sa oznakom PSB 459 RE ne postoji, postoji PSB 500 RE ili PSB 650 RE, ove busilice imaju 500 W I 650 W.

**ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

У питању је Bosch бушилица из новог производног програма са ознаком PSB 450 RE a ne 459.

На основу горе наведеног захтева за појашњењем и техничке грешке, Наручилац мења Конкурсну документацију и то:

- **у обрасцу ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**, на страни 4:

добро под ставком 12. мења се и гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | VIBRACIONA RUČNA BUŠILICA BOSCH PSB 450 RE Snaga: 530WBroj obrtaja: : 50-3000/min**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |

Измена Конкурсне документације објављена је на Порталу Управе за јавне набавке и веб сајту Градске општине Нови Београд дана 16.05.2016. године.

**Нови рок за подношење понуда је 25.05.2016. до 10:00 часова, док ће се јавно отварање понуда обавити истог дана са почетком у 11:00 часова у сали 3 Градске општине Нови Београд.**

 **Председник комисије**

 Ведрана Тодоровић, с.р.

**НАПОМЕНА: Коригован образац Техничке спецификације и образац Структуре цене налази се у наставку овог документа**

**ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ**

**у предмету јавне набавке добра:** **Помоћ избеглицама и интерно расељеним лицима- електрични алати, број предмета VII-404-1/2016-21**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Назив добра | Јед. мере | Кол. | Адеса крајњег корисника |
|  | **Brusilica ugaona AG 500-115 MATRIX**- Napon: 230 V - 50 Hz- Snaga: 500 W- Broj obrtaja: 11000 /min- Prečnik ploče: 115 mm- Navoj vretena: M14- Težina: 1.9 kg- Oprema: · dodatni rukohvat· ključ za skidanje ploče**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |  Сурчинска 21 г |
|  | **Kosačica električna POWERTEHNIK**Snaga 1400 WŠirina reza 38 cmVisina reza 30-60 mmKošara 45 LTežina13 kgŠirina 40 cm**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
|  | **GLODALO SET 12 KOM WOMAX**Set 12 glodala- Drvena kutija - Zaštićena sečiva **(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 | Омладинских бригада 59/11 |
|  | **STALAK ZA BRUSILICU 115/125 WOMAX**Metalni nosač za ugaone brusilice- Namenjen za brusilice od 115 i 125 mm **(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
|  | BUŠILICA EL. PNEUMATSKA EHD 1100-30 EVOLUTION MATRIXBroj obrtaja 680/min

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Napon: 230 V - 50 Hz

|  |  |
| --- | --- |
| Snaga | 1200 W |
| Ostalo | Broj udaraca: 3600 /min Max. prečnik bušenja: 30 mm |

**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив)  |

 | ком | 1 |
|  | WOMAX BRUSILICA ČEONA W-MS 130**- Napon: 230 V - 50 Hz****- Snaga: 130 W****- Br. obrtaja: 8000 - 30000 /min****(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив | ком | 1 |
|  | PRODUŽNI KABL BOX 4/25 WOMAX**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив | ком | 1 |
|  | **AKU BUŠILICA DF 347 DWE MAKITA**Napon akumulatora 14,4 VKapacitet akumulatora 1,3 AhTip akumulatora Li-ion Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 400 min-1Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 1.400 min-1Kapacitet stezne glave 0,8 - 10 mmMaks. bušenje (čelik ø) 10 mmMaks. bušenje (drvo ø) 25 mmIzbor obrtnog momenta 16 + D Izbor obrtnog momentа spojkе 1 - 4 NmNajveći obrtni moment-tvrd 30 NmNajveći obrtni moment-mekan 15 NmBroj mehaničkih brzina 2 Buka: zvučni pritisak 70 dB(A)Vibracije: bušenje u metalu 2,5 m/s²Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s²Dimenzije (D x Š x V) 198 x 83 x 235 mmTežina prema EPTA -i 1,4 kg**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив)  | ком | 1 | Власинска 1 |
|  | **VILLAGER električna vibraciona bušilica VLN 250 1050W/25/16/13mm**

|  |  |
| --- | --- |
| Snaga |  1050W |
| Broj obrtaja u min | 0-2750/min |
| Učinak bušenja | čelik/beton/drvo: 13mm/16mm/25mm |
| Dodatna oprema:  | • Dodatna drška • Ključ za futer • Merač dubinе |

**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 | Сурчински пут 13 ф |
|  | Ugaona brusilica PWS750-115 Dimenzija ploče: Ø 115 mmNapajanje: Strujno (iz mreže)Snaga: 701WBroj obrtaja u minuti: 11000/minSadržaj pakovanja**:** PWS 700-115, bočna drška, brzo pomični štitnik**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
|  | Trimer za travu BOSCH ART 23 SL

|  |  |
| --- | --- |
| Napajanje | 230 V |
| Snaga | 280 W |
| Širina sečenja | 23 cm |
| Brzina | 12.500 rpm |
| Masa | 1,7 kg |
|  |  |

**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
|  | VIBRACIONA RUČNA BUŠILICA BOSCH PSB 450 RE Snaga: 530WBroj obrtaja: : 50-3000/min**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
|  | Električna ugaona brusilica VLN 458

|  |  |
| --- | --- |
| Napon | 230 V ~ 50 Hz |
| Prečnik diska | 180 mm |
| Broj obrtaja | 7800 o/min |
| Snaga | 1600 W |

**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 | Сурчински пут 13 ф |
|  | Villager električna ubodna testera VLN 1106, Snaga: 580WBroj hodova: 3000/min Dubina reza (drvo/aluminijum/čelik/plastika): 80/8/8/8 mm Max ugao zakošenja: 45°.**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
|  | **Ručna kolica COMPACT 75 L, VILLAGER** **(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 |
|  | **AKUMULATORSKA VIBRACIONA BUŠILICA/ ODVRTAČ, BOSCH GSB 1080-2-LI** **(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(уписати назив) | ком | 1 | Др Ивана Рибара 141/2 |

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Назив добра | Јед. мере | Количина | **4.****Укупна цена без ПДВа** | **5.****Укупна цена** **Са ПДВом** |
| 1. 1.
 | Brusilica ugaona AG 500-115 MATRIX- Napon: 230 V - 50 Hz- Snaga: 500 W- Broj obrtaja: 11000 /min- Prečnik ploče: 115 mm- Navoj vretena: M14- Težina: 1.9 kg- Oprema: · dodatni rukohvat· ključ za skidanje ploče(или одговарајуће)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
| 1. 2.
 | **Kosačica električna POWERTEHNIK**Snaga 1400 WŠirina reza 38 cmVisina reza 30-60 mmKošara 45 LTežina13 kgŠirina 40 cm(или одговарајуће)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
| 1. 3.
 | **GLODALO SET 12 KOM WOMAX** Set 12 glodala- Drvena kutija - Zaštićena sečiva (или одговарајуће)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
| 1. 4.
 | **STALAK ZA BRUSILICU 115/125 WOMAX**Metalni nosač za ugaone brusilice- Namenjen za brusilice od 115 i 125 mm (или одговарајуће)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | BUŠILICA EL. PNEUMATSKA EHD 1100-30 EVOLUTION MATRIXBroj obrtaja 680/min

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Napon: 230 V - 50 Hz

|  |  |
| --- | --- |
| Snaga | 1200 W |
| Ostalo | Broj udaraca: 3600 /min Max. prečnik bušenja: 30 mm |

(или одговарајуће)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив)  |

 | ком | 1 |  |  |
|  | WOMAX BRUSILICA ČEONA W-MS 130- Napon: 230 V - 50 Hz- Snaga: 130 W- Br. obrtaja: 8000 - 30000 /min(или одговарајуће)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | PRODUŽNI KABL BOX 4/25 WOMAX(или одговарајуће)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | **AKU BUŠILICA DF 347 DWE MAKITA**Napon akumulatora 14,4 VKapacitet akumulatora 1,3 AhTip akumulatora Li-ion Broj obrtaja - 1. brzina 0 - 400 min-1Broj obrtaja - 2. brzina 0 - 1.400 min-1Kapacitet stezne glave 0,8 - 10 mmMaks. bušenje (čelik ø) 10 mmMaks. bušenje (drvo ø) 25 mmIzbor obrtnog momenta 16 + D Izbor obrtnog momentа spojkе 1 - 4 NmNajveći obrtni moment-tvrd 30 NmNajveći obrtni moment-mekan 15 NmBroj mehaničkih brzina 2 Buka: zvučni pritisak 70 dB(A)Vibracije: bušenje u metalu 2,5 m/s²Vibracije: odstupanje (K) 1,5 m/s²Dimenzije (D x Š x V) 198 x 83 x 235 mmTežina prema EPTA -i 1,4 kg**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | **VILLAGER električna vibraciona bušilica VLN 250 1050W/25/16/13mm** (

|  |  |
| --- | --- |
| Snaga |  1050W |
| Broj obrtaja u min | 0-2750/min |
| Učinak bušenja | čelik/beton/drvo: 13mm/16mm/25mm |
| Dodatna oprema:  | • Dodatna drška • Ključ za futer • Merač dubinе |

**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | Ugaona brusilica PWS750-115 Dimenzija ploče: Ø 115 mmNapajanje: Strujno (iz mreže)Snaga: 701WBroj obrtaja u minuti: 11000/minSadržaj pakovanja**:** PWS 700-115, bočna drška, brzo pomični štitnik**(или одговарајуће**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | Trimer za travu BOSCH ART 23 SL

|  |  |
| --- | --- |
| Napajanje | 230 V |
| Snaga | 280 W |
| Širina sečenja | 23 cm |
| Brzina | 12.500 rpm |
| Masa | 1,7 kg |

**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | VIBRACIONA RUČNA BUŠILICA BOSCH PSB 450 RE Snaga: 530WBroj obrtaja: : 50-3000/min(**или одговарајуће**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | **Električna ugaona brusilica VLN 458**

|  |  |
| --- | --- |
| Napon | 230 V ~ 50 Hz |
| Prečnik diska | 180 mm |
| Broj obrtaja | 7800 o/min |
| Snaga | 1600 W |

**(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | Villager električna ubodna testera VLN 1106Snaga: 580WBroj hodova: 3000/min Dubina reza (drvo/aluminijum/čelik/plastika): 80/8/8/8 mm Max ugao zakošenja: 45°. **(или одговарајуће**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | **Ručna kolica COMPACT 75 L, VILLAGER** **(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
|  | **AKUMULATORSKA VIBRACIONA BUŠILICA/ ODVRTAČ, BOSCH GSB 1080-2-LI**  **(или одговарајуће)**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписати назив) | ком | 1 |  |  |
| **УКУПНО** | (укупно без ПДВ) | (укупно са ПДВ) |